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FONTOS TUDNIVALÓ!

FONTOS TUDNIVALÓ!
Termékeink kötelező alkalmassági ideje a 11/1985. (IV.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-Nkm együttes rendelet alapján a vásárlástól számított 5 év.

A szavatossági igény nem érvényesíthető :

· nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,

· szakszerűtlen tárolás, beépítés,

· karbantartás elmulasztása,

· nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás,

· szándékos rongálás,

· a felületkezelés karbantartásának és megismétlésének elmulasztása esetén
Külső mechanikai sérülésekre vonatkozóan beépítés után nem tudunk elfogadni hiba bejelentést.
Az esetleges hibák a vásárlás helyén  jelenthetők be írásban. A bejelentéshez mellékelni kell a termék ellenértékének megfizetését bizonyító számlát vagy pénztár bizonylatot.

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bízunk benne, hogy az ott leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászárónkat mind hosszabb ideig megelégedéssel tudja használni.  

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

Az ajtótok és az ajtólap felületkezelve külön, külön csomagolt kivitelben, fóliaborítással, papír élvédőkkel kerül forgalomba.

Szállítás közben óvja az ajtókat az eldőléstől, a sérüléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, száraz helyen, alátétfákra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja.

BEÉPÍTÉS:

Szerelő jellegű beépítést a következők szerint végezze:

· A falnyílás méretét úgy határozza meg, hogy oldalt és felül legalább 1 cm hézag legyen a tok és a fal között.  Az ajtót akkor építse be, ha a külső és a belső vakolás már megtörtént. Fontos, hogy a falazatból terhelés ne adódjon az ajtóra.
· Szerelje össze a tokot a mellékelt csavarok segítségével. Blokktok használata esetén magyar szabványos falnyílásnál szerelje fel a hézagoló paknikat a könnyebb beépítés érdekében.
· Állítsa be az ajtó tokot a falnyílásba és felül a tokállók fölött ékelje ki. Az ajtó vízszintben, függőben álljon, az egyes szerkezeti elemek egy síkot képezzenek. Akassza fel az ajtólapot és ellenőrizze az ajtó működését, szükség esetén állítsa tokot az ajtólaphoz a megfelelő működés és zárás érdekében, majd az ajtólapot akassza le, és a visszaakasztásig tárolja fedett, száraz helyen.

· A falazatnak megfelelő rögzítő elemmel (Hilti, Fischer, stb.) rögzítse a tokot, tokállónként legalább 3-3 helyen a falazathoz. A rögzítési pontokon helyezzen el a hézagnak megfelelő keményfa éket a tok és a fal közé. Végezzen újbóli nyitáspróbát az ajtólap visszahelyezésével. Hiba esetén korrigáljon az ékek és a csavarok állításával.

· Töltse ki a tok és a fal közötti hézagokat PUR habbal vagy szigetelő habszalaggal.

· A hézagot zárja le saját igényei szerint kialakított takaróléccel.
· A beépítési csavar és szegfejeket furattakaró dugóval ill. fehér szilikonnal el lehet tüntetni.
· A kőműves munkák során ügyeljen az egyes szerkezeti elemek épségére. Szükség szerint a tok alkatrészeket burkolni kell, az egyes elemeket a nedvességtől óvni kell. Az ajtólapot a visszaakasztásig tárolja fedett, száraz helyen.

A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, A HIBAMENTES MŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK  FELTÉTELE, EZÉRT JAVASOLJUK, HOGY BÍZZA AZT SZAKEMBERRE!
FELÜLETKEZELÉS:

FELÜLETKEZELÉS:

· A termékek végleges felületkezeléssel vannak ellátva, további kezelést nem igényelnek.  A beépítés során ügyelni kell a felület és a szerkezet védelmére. 

· Évente szükséges a kereskedelemben kapható ápoló szerekkel a felületek átkenése, hogy a szerkezetek ill. a felületkezelés minél tovább megőrizze minőségét.    

· A nyílászárók vasalatelemei állíthatóak. A pontos gyártás és beépítés ellenére is gyakran szükség van a nyílászárók utólagos beállítására az épület illetve a nyílászáró dilatációi végett. 
A helytelen, nem szakszerű beépítésből és a nedvességfelvételből adódó hibákat nem áll módunkban szavatossági hibaként elfogadni!
KARBANTARTÁS:


Évente legalább egy alkalommal szükséges:

· a vasalatok olajozása,

· a működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok utánállítása
· Festett felületek ápolása, tisztítása a kereskedelemben kapható karc és maróanyag mentes tisztító szerekkel

· Ötévente szükséges a termékek felületkezelésének megismétlése
A nem elégséges szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, alakváltozást és felületi károsodást okozhat a homlokzati és a beltéri nyílászárókon. Az ebből eredő károsodásokra garanciavállalásunk nem vonatkozik!

A párásódás rendszeres átszellőztetéssel csökkenthető (télen 4-6, tavasszal és ősszel 10-20, nyáron 25-30 perc/nap).

A jogszabályban rögzített bizonyítási kötelezettség miatt kérjük a 290/2007 (X.31) Kormány rendelet szerinti építési napló vezetését vagy jelen adatlap kitöltését és a vásárlást igazoló számla/nyugta megőrzését!

	Vásárlás helye
	

	Vásárlás ideje:
	

	Beépítés helye:
	

	Beépítés ideje:
	

	Beépítő neve, aláírása, telefonszáma:
	



Azonosító:
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SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 








Függ. Terhelhetőség 3.o. (FT3)





Gyártó: Delta Kft.


6000 Kecskemét, Korhánközi út 4.


Tel.: 76/481-920, Fax: 1/999-5069


� HYPERLINK "http://www.delta-kft.hu" �www.delta-kft.hu� 


Adó: 10238488-2-03








Termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:


Lemezelt felületkezelt beltéri ajtók: 


Épületen belüli belső ajtóként építhető be.


Az ajtó szerkezetek csak olyan területeken építhetők be, ahol azokra tűzvédelmi követelmények (éghetőségi, tűzállósági határérték) nem vonatkoznak.


Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be kell tartani (pl: gázművek)


A műszaki specifikációk követelményeinek megfelel


 





Kezelhetőség 4.o.





VT szám: 441820 5000














Síklapúság 4.o. (DT3)





Vizsgálóhelyek:


Típusvizsgálat: KERMI Budapest, József krt. 6.


Akkreditálási szám: NAT-6 0018/2002


Jegyzőkönyv száma: 2008/000005-4


Gyártásközi és végtermék vizsgálat: Delta Kft. Üzemi Gyártásellenőrzés








A megfelelőség igazolás módozata.


A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet, 4. számú melléklet ii), harmadik lehetőség (4) modul:


                                                              - a termék első típusvizsgálata a gyártó által


                                                              - gyártásellenőrzés a gyártó által
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Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás4.o.(TR3)





Statikus csavarás ellenállás 2.o. (ST3)





Műszaki paraméterek:


2004/3-00240-1 szerint
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Aláírásra felhatalmazott személyek: minőségellenőrök





Gyártva:


Kecskemét,_____________		                     Minőség ellenőr          
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Érvényes: A termék megfelelő tárolása, szállítása, beépítése, kezelése, felületkezelése, rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.                                   


Aláírásra felhatalmazott személyek: minőségellenőrök	    





 Bakos József


						         Ügyvezető igazgató








_1324355232.dwg

_1324355305.dwg

